****

**Орієнтовна вартість робіт та товарів\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид робіт/товарів** | **одиниця** **виміру** | **середня вартість, грн** |
| облаштування тротуарів плиткою | м2 | Від 755 грн. (з вартістю технагляду, перекладання горловин та встановлення люків колодязів, каменів бортових) до 1390 грн. (з вартістю технагляду, видалення дерев та корчування пнів, перекладання горловин та встановлення люків колодязів, встановлення каменів бортових, улаштування та посів газонів, садіння дерев) |
| облаштування тротуарів асфальтобетоном | м2 | Від 720 грн. (з вартістю технагляду, перекладання горловин та встановлення каменів бортових улаштування та посів газонів)до 1117 грн. (з вартістю технагляду, перекладання горловин та встановлення люків колодязів, встановлення каменів бортових) |
| облаштування гравійного покриття тротуарів | м2 | 600 |
| лавка паркова «Хвиля»  | шт. | 5000 |
| лавка (за індивідуальним замовленням) | шт. | 10000 |
| висадка квітників | м2 | 50 |
| висадка кущів | шт. | 250 |
| висадка дерев | шт. | 350 |
| саджанець дерева | шт. | 200 |
| саджанець куща | шт. | 150 |
| облаштування газонів/косіння газонів | м2 / м2 | 20 / 0,67 |
| облаштування скверів | м2 |  |
| встановлення освітлення  | шт. | 10000 |
| встановлення типового дитячого майданчика:Ігровий комплекс "Малюк з гойдалкою" InterAtletika Т818Ігровий комплекс "Бастион" InterAtletika T912 | Штшт | 33000350000 |
| Гойдалка - балансир великий | шт | 6000 |
| Гойдалки подвійні зі спинками на ланцюгах | шт | 9500 |
| Карусель InterAtletika ТЕ211М | шт. | 12000 |
| Спортивний комплекс Воркаут S831.10 | шт. | 32400 |
| Гребний тренажер SE135 | шт. | 7700 |
| Орбитрек SE116 | шт. | 10100 |
| Тренажер для м'язів стегна SE142 | шт. | 12500 |
| Лижник SE141-Т | шт. | 13600 |
| Жим ногами горизонтальний SE103 | шт. | 8600 |
| Жим сидячи від грудей SE101 | шт. | 15300 |
| Тренажер преса анатомічний SE106 | шт. | 8200 |
| Хос Райдер SE110 | шт. | 7000 |
| конструкція зупинки громадського транспорту / з монтажем  | шт. | близько 85000 грн. (з вартістю проектних робіт, технагляду, фундамент, металева конструкція зупинки зі склінням, лавою для сидіння та замощення площадок під конструкцію зупинок) |

При підготовці кошторису проекту варто врахувати низку умов:

* для проектів необхідно врахувати вартість розробки проектно-кошторисної документації та її експертизи (10-15 відсотків вартості робіт та обладнання);
* витрати на доставку
* демонтаж старого обладнання (за потреби)
* інфляційні ризики (удорожчання матеріалів/робіт – 10-20 відсотків).

Тож не варто розраховувати кошторис повністю на весь граничний рівень вартості проекту.

Також можна отримати консультацію фахівця відповідного структурного підрозділу, перелік контактів яких можна знайти у розділі «Допомога/Інформація для довідок».

Додатково надаємо інформацію стосовно порядку проведення комплексу робіт по будівництву об’єктів:

* отримання вихідних даних для проектування (технічні умови та технічні завдання для проектування об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, виконання інженерно-геодезичних та інженерно-геологічних вишукувань, отримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки);
* визначення виконавця та укладання договору на проектні роботи;
* виготовлення проектної документації;
* проведення державної експертизи проектної документації;
* визначення підрядної організації та укладання договору на будівельні роботи (в разі необхідності визначення підрядної організації через електронну систему державних закупівель «ProZZoro»);
* отримання дозвільних документів на будівельні роботи;
* виконання будівельних робіт, передбачених проектною документацією;
* введення закінченого будівництвом об’єкту в експлуатацію;
* передача закінченого будівництвом об’єкту експлуатуючій організації.